RME Intelligent Audio Solutions

HDSPe AoX DriverKit Treiberpaket und Flash-Update Tool
für macOS 12.3 und höher (Intel & Apple Silicon), macOS 13-15, 26 (Apple Silicon)

!!! BITTE AKTUALISIEREN SIE SOWOHL DIE FIRMWARE ALS AUCH DEN TREIBER !!!

Treiber und Firmware Update Programm funktionieren sowohl für die AoX-D, als auch für die AoX-M.
Bei einem System mit beiden Karten braucht der Treiber nur ein mal installiert zu werden.

Um die Karte zu aktualisieren, muss entweder ein voriger Treiber oder der beiliegende Treiber installiert sein.
Schließen Sie anschließend den Einstellungsdialog der HDSPe AoX-Karte, um das Flash-Update durchzuführen.
Das Firmware-Update kann bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen. Fahren Sie anschließend den Computer herunter oder trennen Sie das Thunderbolt-Chassis von der Stromversorgung um das PCIe Core Update zu aktivieren.

20.4.2026
    Firmware:
        "RME HDSPe AoX Flash Tool 1.4.0-67.app"
        Netzwerk: v1.4.0
            AoX-D:
              Version v27
              Dante 4.2.7.4
              - Unterstützt den Wechsel von MADI 96k frame und 56/64 channel mode
              - weitere kleinere Verbesserungen
            AoX-M:
              Version v26
              - Ermöglicht die Synchronisierung auf eingehende MADI-Signale
              - Unterstützt den Wechsel von MADI 96k frame und 56/64 channel mode
              - weitere kleinere Verbesserungen
        
    Driver v1.01 DK:
            Installer: "HDSPe AoX DK 101 Settings 1.30.pkg"
            (SHA256 8fb93028e03562579bf275a1b39412ee4a1fc39d01f26c0099dc9fcdf037af2e)
            - Settings: v. 1.30
                - Bedienelemente für MADI 96k frame und 56/64 channel mode


21.11.25
    Firmware:
        "RME HDSPe AoX Flash Tool 1.3.2-67.app"
        (SHA256 1936d4c7070cd06b588a399a58521b92dbfe95d757127668c9bc32f8fb497c36)
        Netzwerk: v1.3.2
          AoX-D: 
            Version v24
            Dante: 4.2.7.4
            - Behoben: Dante Domain Manager zeigte Ausgangskanäle nicht
          AoX-M:
            Version v67
            Milan: 1.2 zertifiziert
        PCIe: v67
            - MIDI over MADI Support

    Treiber v1.01 DK:
            Installer: "HDSPe AoX DK 101.pkg"
            (SHA256 ef3d2ed9031efa091c0af0113e15bb814d32cbb89cc0964dcdf943cacec30411)
            - MIDI over MADI Support
            - Settings: v. 1.20
                - Grafische Anpassungen
                - AoX-M Support
            - Neu in TotalMix FX 1.99:
                - Talkback-Routing inkorrekt wenn Trim deaktiviert wurde
                - Fix Crash wenn Talkback Source zurück auf None gestellt wurde
                - Unterstützung der Aux-Devices für HDSPe AoX hinzugefügt 


27.02.25
    Firmware: 
        "RME HDSPe AoX Flash Tool.zip"
        (SHA256 909914b8501179fcfac836143c5ab67b3756e735dfe8408835650e7e7f0fdb21)
        Netzwerk: v1.1.0
            AoX-D:
            Version v
        PCIe: v59


    Dante:  4.2.7.4
    Treiber v1.00 DK:
        Installer: "HDSPe AoX DK 100.pkg"
        (SHA256 2cac88e1f0bfa6c46d7bcff5927c6f5e1438afb47de13ab43cfea6e11aeb2db8)
        - Erstveröffentlichung

