RME Intelligent Audio Solutions

HDSPe AoX Flash-Update-Tool und Treiberpaket für Windows 10, 11

Treiber und Firmware Update Programm funktionieren sowohl für die AoX-D, als auch für die AoX-M.
Bei einem System mit beiden Karten braucht der Treiber nur ein mal installiert zu werden.

Um die Karte zu aktualisieren, muss der beiliegende Treiber installiert sein.
Schließen Sie anschließend den Einstellungsdialog der HDSPe AoX-Karte, um das Flash-Update durchzuführen.
Das Firmware-Update kann bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen. Fahren Sie anschließend den Computer herunter oder trennen Sie das Thunderbolt-Chassis von der Stromversorgung um das PCIe Core Update zu aktivieren.

17.8.2026
    Firmware:
        "haox_flash_tool_1.5.0-67.exe"
        Netzwerk: v1.5.0
            AoX-D:
                - Fehlerhafte Erkennung eines Verlusts des Dante-Primärlinks behoben.
                - Dante-API auf Version 4.7.0.3 aktualisiert.
                - Dante-IP-Core auf Version 4.2.8 aktualisiert.
            AoX-M:
                - PTP-Zeitkonfiguration und -genauigkeit verbessert.
                - Keine Sampleratenänderungen beim Start
                - Die Karte folgt nur dann dem externen Clock, wenn die Samplerate mit der Samplerate der Karte übereinstimmt
    
    Treiber v1.2.4.0 (keine Änderungen, muss nicht neu installiert werden)

20.4.26
    Firmware:
        "haox_fut_windows_1.4.0-67_driver-check-124.exe"
        (SHA256 5cb35d0b20274a9070d35c791dbca3f4141a197a769f876694bbd85b592afdb2)
        Netzwerk: v1.4.0
            AoX-D:
              Version v27
              Dante 4.2.7.4
              - Unterstützt den Wechsel von MADI 96k frame und 56/64 channel mode
              - weitere kleinere Verbesserungen
            AoX-M:
              Version v26
              - Ermöglicht die Synchronisierung auf eingehende MADI-Signale
              - Unterstützt den Wechsel von MADI 96k frame und 56/64 channel mode
              - weitere kleinere Verbesserungen
        
    Treiber v1.2.4.0:
            Installer: "rmeinstaller_v1.24_settings_1.60_TM_1991.exe"
            (SHA256 b92dbd21f5da4a9d0bdcd4ff23a92874afa5a314586d94e7096a5c06ace55a60)
            - Settings: v. 1.30
                - Bedienelemente für MADI 96k frame und 56/64 channel mode
                - Fix: der Treiberdialog konnte ein Herunterfahren des Rechners aufhalten
21.11.25
    Firmware:
        "haox_flash_tool_1.3.2-67.exe"
        (SHA256 9d2dbc2bfce666732f3d2d55fc7703458b8599aab103e440a311e6fa635a5d51)
        Netzwerk: v1.3.2
          AoX-D: 
            Version v24
            Dante: 4.2.7.4
            - Behoben: Dante Domain Manager zeigte Ausgangskanäle nicht
          AoX-M:
            Version v67
            Milan: 1.2 zertifiziert
        PCIe: v67
            - MIDI over MADI Support

    Treiber v1.2.0.0 (23/SEP/2025):
            Installer: "rmeinstaller.exe"
            (SHA256 d29d575c97885feee204a81f435728556d705697fc106f9f8b89550cdc2ced1e)
            - MIDI over MADI Support
            - Settings: v. 1.50
                - Grafische Anpassungen
                - AoX-M Support
            - Neu in TotalMix FX 1.99:
                - Talkback-Routing inkorrekt wenn Trim deaktiviert wurde
                - Fix Crash wenn Talkback Source zurück auf None gestellt wurde
                - Unterstützung der Aux-Devices für HDSPe AoX hinzugefügt 


19.05.25
    Treiber: rmeinstaller.exe 1.0.160.1/1.3.2
           (SHA256 1025afa2f27fd8921a7e50ae00d888da0c8d9c68f1b1e3b9ed6c450a1bc5a1f8)
        - Behoben: Tray-Symbol des Einstellungsdialogs wurde mehrfach im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste registriert.
        - Optimierungen in der Installationsroutine

    Firmware: 1.1.0 (s.u.)

27.02.25 v100  (Erstveröffentlichung)

    Treiber: rmeinstaller.exe
            (SHA256 83cfde2b879a682b44c87ae27567e4c86d12851a45f764fc1ebbfede6bad55dc)
    Firmware:  Core: v59 Network: 1.1.0 Dante: 4.2.7.4
             haox_flash_tool_1.1.0.exe
            (SHA256 4b9a97d8c92d53f42c8b31183e7960e1ae18e1652e3ae96b8fbfe6b7a9f8a3f9)