RME Intelligent Audio Solutions

Digiface AVB / Dante

Netzwerk Treiberpaket für Windows 8/10/11

Enthält Treiber für internen USB Ethernet Adapter und AVB Controller

Hinweise zur Netzwerk-Treiberversion 0.9908 und AVB Controller 09908.114


Installation
-------------

Folgen Sie den Anweisungen des RME Driver Wizard. Beim Digiface Dante kann der AVB Controller abgewählt werden, da er nur für das Digiface AVB benötigt wird.

-------------------------------


Neuigkeiten, Änderungen und Fixes


V 0.9908_09908.114 (16.01.2026)


- Milan Kompatibilitäts-Warnmeldung hinzugefügt

- Verbesserte Statusanzeige: No USB cable connected, network cable not detected, no AVB entities discovered. 

- Unterstützt das Wechseln der Samplefrequenz aller Milan Netzwerk-Geräte (im Menü File, Change Sampling Rate to)



-------------------------------

V 0.9908_09908.108 (11.11.2025)

- Fix Pufferüberlauf während der Konvertierung UTF8 nach Unicode

-------------------------------

V 0.9908_09908.107 (07.10.2025)

- Fix Speicherfehler im AVB Endpoint
 
- Dynamische Mappings nur für Input Streams

- Mappings nicht mehrfach vorhanden

- Abfrage der Milan Version, Kompatibilitätslevel Milan 1.2.


-------------------------------

V 0.9907_09907.104 (07.07.2025)

- Verbesserung beim Speicherzugriff

-------------------------------

V 0.9891_09891.104 (25.06.2025)

- Fix Installer: Auswahl von Digiface Dante installierte Teile des AVB Controllers 

Neu in AVB Controller 09891.104:

- Scrollbars in folgenden Dialogen hinzugefügt: Stream Connections, Presentation Time Offset, Stream Formats

- Bugfix für große Dialogfenster: Ausrichtung der Elemente korrigiert

- Skalierung der Dialoge folgt der Fontgröße

-------------------------------


V 0.9891_09891.101 (20.06.2025)

- Textänderungen in der Installer-Oberfläche 

Neu in AVB Controller 09891.101:

- Fix möglicher Crash beim Scrollen in Auswahllisten

-------------------------------

V 0.9891_09891.100 (16.06.2025)

Neu in AVB Controller 09891.100

- Verbesserte Milan Kompatibilität: Statische vs. Dynamische Mappings: Inputs mit Dynamischen Mappings, Outputs mit statischen Mappings. Unterscheidung verschiedener Milan MVUs.

-------------------------------


V 0.9891 (28.04.2025)

Neu in AVB Controller 0.9891

- Unterstützung des neuen Netzwerk Class Compliant Modus des Digiface Dante (Firmware v61 und höher) und Digiface AVB (Firmware v265 und höher)

- Verbesserte Unterstützung der Milan Samplerateumschaltung

- Minimale Fenstergröße wird nach Neustart gesetzt wenn Fenster kleiner als diese

- Beenden eines Dialogs mit X funktionierte nicht

 
-------------------------------


Neu in AVB Controller 0.9880

- Wechsel von NDIS 6.0 zu NDIS 6.3


-------------------------------


Neu in AVB Controller 0.9847

- Digiface AVB unterstützt nun die Milan Samplerateumschaltung


-------------------------------


Neu in AVB Controller 0.9846

- AVB Controller unterstützt nun High DPI

- Auswertung des Available Index beim Aufbau einer Verbindung (z.B. beim Ab-/Anstecken des Netzwerkkabels) 

- HDSPe AoX: erweiterte Dialogelemente und neue Sync Anzeige

- Verringerte Bandbreite mit AAF Streams 


-------------------------------


Copyright RME 01/2026
Alle Rechte vorbehalten. Windows 8/10/11 ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
